
Bennet probleemoplossing. 
[bookmark: _GoBack]1. Als trimvlakken niets doen ... geen beweging ... geen geluid van hydraulische pomp:
• Controleer de 20 amp in-line zekering van oranje bedieningsdraad.
• Controleer op verbroken of gecorrodeerde aansluitingen op hydraulische pomp aarddraad,
oranje positieve draad van bediening en witte stekker op pomp.
2. Als hydraulische pomp draait maar trimvlakken  bewegen niet:
• Controleer op verbroken of gecorrodeerd rode en groene draad aansluitingen aan
bedieningscontrole en witte stekker.

• De volgende test kan worden gebruikt om een ​​storing te isoleren.
Verwijder draden van de bediening en verbind samen als volgt:
Operatie Reactie
Oranje (+) naar blauw, rood 		bakboord trimvlak naar beneden
Oranje (+) naar blauw, groen 		stuurboord trimvlak naar beneden
Oranje (+) naar blauw, rood, groen 	beide trimvlakken naar beneden
Oranje (+) naar geel, rood 			bakboord trimvlak omhoog
Oranje (+) naar geel, groen 		Stuurboord trimvlak omhoog
Oranje (+) naar geel, rood, groen 		Beide trimvlakken omhoog

Als trimvlakken functioneren in elk van de bovengenoemde combinaties controleer dan de bediening.
Indien tijdens deze test trimvlakken blijven functioneren, inspecteer dan de hydraulische pomp.

3. Als een trimvlak werkt en de andere niet:
• Controleer op verbroken of gecorrodeerd rode of groene solenoid draadverbindingen op
bediening en snelkoppeling stekker. (Rode draad werkt bakboord trimvlak;
groene draad werkt op stuurboord trimvlak).
• draai de hydraulische leidingen aan de voorzijde van hydraulische pomp om, om  te bepalen of storing in hydraulische pomp zit of in de cilinder / hydraulische aansluitingen. Indien na omwisselen de symptomen verschuiven naar andere trimvlak, kunnen storingen bestaan ​​in hydraulische pomp.
 Als symptoom blijft op de dezelfde kant, kan er een storing bestaan ​​met de cilinder / hydraulische aansluitingen.
4. Als trimvlakken naar beneden gaan , maar  niet meer worden ingetrokken:
• Controleer de lage spanning van de accu. Controleer de accuspanning tijdens het pompen(of van een ander toestel)als de test wordt uitgevoerd. Als de spanning minder dan 10 volt is , dan worden de solenoids niet geopend.
• Controleer op verbroken of gecorrodeerde aansluitingen op bediening, en
snelkoppeling stekker op de hydraulische pomp

